**Príloha č. 3**

**Špecifikácia zariadenia**

Elektrický konvektomat

**Technické podmienky: spĺňa/nespĺňa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov VKZ | Konvektomat |  |
| Kapacita: | 10 - 12 x 1/1GN |  |
| Kapacita jedál na výdaj : | 80 - 150 |  |
| podskupina | Nástrekový systém |  |
| Energia : | Elektrina |  |
| Rozsah teploty min. : | 30-260°C |  |
| Rozmery zariadenia : (š x v x h)  s toleranciou + -10% k týmto daným rozmerom | 860 x 882 x 1250 mm |  |
| Celkový príkon : tolerancie | Min. 14 kW -16k W |  |
| Napájanie : | 3 N~/400 V/50 – 60 Hz |  |
| Prevedenie : materiál | AISI304 nerezová ocel |  |
| Ručná sprcha alebo automatický systém umývania |  |  |
| Konvenčné pečenie 30 – 260 o C |  |  |
| Kombinácia pary a pečenia 48 – 260 o C |  |  |
| Záruka plnenia hygienických štandardov |  |  |

Osobitné požiadavky na plnenie:

* Dodávateľ je autorizovaným a servisním partnerem výrobcu konvektomatu.
* Zaškolenie min. 3 osôb vrátane dopravy na miesto plnenia.
* Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
* Tovar musí spĺňať predovšetkým požiadavky všetkých technických noriem a právnych predpisov záväzných pre zariadenia v gastronomických prevádzkach.
* Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet.
* **Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou** (návod na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. v českom jazyku).
* Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
* Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
* Záručný a pozáručný servis poskytovaný do 48 hodín od zistenia poruchy na zariadení osobne technikom.
* Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov.
* Poskytovanie bezplatného záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 24 mesiacov odo dňa podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu.
* Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade nedodržania podmienok kvality a nesplnenia akejkoľvek technickej alebo osobitnej požadavky.